Exercício 1-

O PC 0 do laboratório A está mando uma mensagem para o PC 4 do laboratório B, usando como conector o HUB, mas como ele “burro” em vez dele mandar só para um ele envia a mensagem para todos os computadores que estão conectados pelo HUB, os fios utilizados foram os Cross-Over ( ele é responsável por enviar e receber dados ) e o Straigth-through ( é usado para conectar os dispositivos ).











